Projektarchiv zum Switchpack-Projekt

Dieses Prjektarchiv beeinhaltet den Schaltplan, 
Stückliste, Layouts und die Programmdaten für den µC. 
Die Layouts sollten bei unskaliertem Druck auf Transferfolie für direkt als Ätzvorlage geeignet sein.
Da die Platine hauptsächlich mit SMD-Bauteilen aufgebaut ist, wird ein bisschen Löterfahrung benötigt...  
Den µC habe ich per AVR-Studio (oder Nachfolger) und ISP-Programmer auf den ATmega8 aufgespielt 
(.hex oder .elf für Flash-Speicher, .eep für EE-Prom).
Die Fuses des µC sollten so eingestellt werden, dass er den Takt nicht nocheinmal intern teilt, 
mit externem Quarz betrieben wird (NICHT: Quarzoszillator) 
und bei Unterspannung (Brown-Out) abschaltet. 
Bei falsch programmierten Fuses empfehle ich, eine kurze Internetsuche zu bemühen, 
da die AVR-µC oft wieder "belebt" werden können.

Switchpack (C) S.Bintz 2014
